|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Количество создаваемых мест** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** | **Техническое задание** |
| **2** | **Дополнительная общеразвивающая програма «Юный гитарист» Музыкальное творчество — акустическая гитара** | **Комплект** | **1** | **15** |  | **116 521,00** |  |
| 2.1 | Ноутбук с акустической системой | Комплект | 1 |  | 49 930,00 | 49 930,00 | Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; Русская раскладка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; Количество ядер процессора: не менее 4; Количество потоков: не менее 8; Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмотрено): наличие; Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: наличие; Манипулятор "мышь": наличие; Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: наличие. Акустическая система должна иметь не менее 2 колонок с мощностью воспроизведения звука каждой колонки минимум 15 Вт, должна иметь не менее 1 разъема 3,5 мм «джек». Суммарная мощность воспроизведения звука акустической системы должна быть не менее 60 Вт. |
| 2.2 | Метроном | Шт. | 1 |  | 1 720,00 | 1 720,00 | Тип - механический Пружинный металлический механизм: наличие Диапазон темпов, не менее: 40 - 208 Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 |
| 2.3 | Доска магнитно-маркерная | Шт. | 1 |  | 5 200,00 | 5 200,00 | Назначение: для письма маркером Доска изготовлена на основе стального листа толщиной не менее 0,5 мм Поверхность: гладкая Подложка ДВП толщиной не менее 7 мм Толщина доски не менее 7,5 мм Алюминиевый лоток: в наличие Обрамление из алюминиевого профиля Возможность использования магнитов: наличие Габаритные размеры: ширина не менее 1500 мм, высота не менее 1000 мм |
| 2.4 | Гитара | Шт. | 3 |  | 12 990,00 | 38 970,00 | Размер 4/4 Количество ладов: не менее 19 Мензура: 650 мм Открытые колки Количество струн: 6 Материал струн: нейлон Материал корпуса: дерево Материал грифа: дерево Отделка: глянцевая или матовая |
| 2.5 | Подставка для ног | Шт. | 3 |  | 695,00 | 2 085,00 | Тип Подставка под ногу гитариста Назначение Для правильной посадки Основа Металлическая Регулируемая высота есть Складная конструкция есть Резиновые ножки есть Противоскользящая поверхность есть Размеры 115 х 20 × 300 мм (в упаковке) Вес 800 г Цвет Черный |
| 2.6 | Настенные крепления для инструментов | Шт. | 3 |  | 712,00 | 2 136,00 | Круглое основание Крепление на 4 винта Мягкое покрытие на повредит отделку инструмента Ограничители для дополнительной фиксации Крепеж в комплекте. Длина: 130мм Ширина: 90мм Вес: 0,12кг |
| 2.7 | Пульты | Шт. | 3 |  | 5 200,00 | 15 600,00 | Микшерный пульт для подключения к ПК, ноутбуку |
| 2.8 | Тюнер для настройки инструментов | Шт. | **1** |  | 880,00 | 880,00 | гитарный хроматический тюнер-клипса Диапазон настройки A0 (27,50 Гц) - C8 (4186 Гц). Калибровка А4 = 440 Гц. Для питания требуется Lithium battery (CR2032) x 1. |